Oznaczenie sprawy: 24/2020 Załącznik nr 2 do Zaproszenia

**Aparat EKG – parametry techniczne.**

**Aparat EKG + wózek – 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | Wypełnia Wykonawca |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2020 r.). |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z normami krajowymi i europejskimi |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane warunki/parametry graniczne techniczne | Wymogi graniczne | Wypełnia Wykonawca  TAK/ NIE/ opis |
|  | Elektrokardiograf z wydrukiem 3/6/12 kanałów na papierze 112 mm | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja | TAK |  |
|  | Ekran LCD umożliwiający podgląd przebiegu badania na ekranie | TAK |  |
|  | Łączność z komputerem przez port USB | TAK |  |
|  | Kontrola poprawnego podpięcia elektrod | TAK |  |
|  | Wydruk: Szerokość papieru 110 - 112 mm | TAK |  |
|  | Ilość odprowadzeń do EKG -12 | TAK |  |
|  | Praca w trybie Auto lub Manual | TAK |  |
|  | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń mięśniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: USB | TAK |  |
|  | Rodzaj zasilania (akumulator/sieciowe) | TAK (podać) |  |
|  | Szerokość (195mm) (+/- 10mm ) | TAK (podać) |  |
|  | Wysokość (50 mm) (+/- 10mm ) | TAK (podać) |  |
|  | Długość (255mm) (+/- 10mm ) | TAK (podać) |  |
|  | Wyposażenie:  Kabel pacjenta  Elektroda piersiowa  Elektrody kończyn  Papier  Kabel zasilania | TAK |  |
|  | Wózek pod sprzęt medyczny dedykowany do montażu oferowanego Aparatu EKG | TAK |  |

(podpis)