Oznaczenie sprawy:19/ZP/2022 Załącznik Nr 2 do SWZ

**Pakiet 5 - Szafka przyłóżkowa - 13 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Wymagane parametry i warunki** | **Warunek** | **Parametr oferowany** |
|  | **Model** | Podać |  |
|  | **Producent** | Podać |  |
|  | **Kraj pochodzenia** | Podać |  |
|  | **Fabrycznie nowa – rok produkcji 2022** | Tak |  |
|  | Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. | Tak |  |
|  | Konstrukcja szafki wykonana ze stali lakierowanej proszkowo. | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne szafki:  - Wysokość: 90 cm (+/- 5 cm)  - Głębokość: 50 cm (+/- 7 cm)  - Szerokość: 50 cm (+/- 5 cm) | Tak, podać |  |
|  | Szafka wyposażona w:  - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem;  - półkę wewnątrz szafki, z dostępem z obu stron szafki;  - poniżej drugą, dużą szufladę;  - półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki;  - uchwyt na ręcznik  Obie szuflady gwarantujące dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych. | Tak |  |
|  | Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością ich wyjęcia. | Tak |  |
|  | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki | Tak |  |
|  | 4 koła jezdne o średnicy min. 75 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem i blokadą min. dwóch kół. | Tak |  |
|  | Blat górny szafki wykonany z laminowanej płyty HPL charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Blat górny zabezpieczony przed zsunięciem się rzeczy pacjenta oraz wyposażony w dwa uchwyty/relingi do przesuwania szafki. | Tak |  |
|  | Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności, wpis, lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | Tak |  |
|  | Dokumenty (karty techniczne, instrukcje obsługi dostarczyć wraz z dostawą). | Tak |  |