|  |  |
| --- | --- |
|  **Załącznik nr 2 do Zaproszenia cd.** |  |
| **SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Sprzęt** | **Liczba sztuk** |
| **1.** | **Kserokopiarka****(Cyfrowa, mono, laserowa, formatu A3)** | **1** |
| **Producent………………………………………………** | **Model……………………………………………………** |  |
| **Lp.** | **Parametry** | **Wymagania/minimalne** | **Potwierdzenie lub parametry oferowane**  |
|  |
| **I.** | **KOPIAR** |  |  |
|  | **Prędkość kopiowania** |  |  |
|  | MP 4000/MP 4000B | Min.40 stron na minutę |  |
|  | Rozdzielczość | 600 dpi |  |
|  | Kopiowanie wielokrotne | do 999 |  |
|  | Czas rozgrzewania | 13 sekund |  |
|  | Czas pierwszej kopii | 4,1/3,5 sekund |  |
|  | Zoom | 25 - 400% (w 1% krokach |  |
|  | **Pamięć**  |  |  |
| 1 | MP 4000B/MP 5000B | Standard: 256 MB; maksymalnie:  512 MB + 40 GB HDD |  |
| 2 | MP 4000/MP 5000 | Standard/maksymalnie: 768 MB + 40 GB HDD |  |
|  | **Pojemność wejściowa papieru** |  |  |
| 1 | Standard | 2 x 550-arkuszowy podajnik papieru1 x 100-arkuszowy podajnik ręczny |  |
| 2 | Maksimum | 4400 arkuszy |  |
|  | **Pojemność wyjściowa papieru** |  |  |
| 1 | Standard | 500 arkuszy |  |
| 2 | Maksimum | 3750 arkuszy |  |
| 3 | Rozmiary papieru | B6 - A3 |  |
| 4 | Gramatura papieru | Podajniki papieru/dupleks 60 - 169 g/m²Podajnik ręczny 52 - 220 g/m² |  |
| 5 | Wymiary (S x G x W) | 670 x 677 x 910 mm |  |
| 6 | Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz |  |
|  | **Pobór mocy** |  |  |
| 1 | W trakcie pracy | Maksimum 1,5 kW |  |
| 2 | Tryb oszczędzania | MP 4000B/MP 5000B: 99,6 WMP 4000/MP 5000: 105 W |  |
| **II.** | **DRUKARKA** |  |  |
|  | **Prędkość druku** |  |  |
| 1 | MP4000/MP 4000B | Min. 40 stron na minutę |  |
| 2 | MP 5000/MP 5000B | Min. 50 stron na minutę |  |
|  | **Języki drukarki** |  |  |
| 1 | Standard | PCL5e, PCL6, RPCS™ |  |
| 2 | Opcja | Adobe® PostScript® 3™ |  |
| 3 | Rozdzielczość | Maximum 600 x 600 dpi |  |
| 4 | Interfejs | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |  |
| 5 | Standard | Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth,Gigabit Ethernet |  |
|  | **Pamięć** |  |  |
| 1 | MP 4000B/MP 5000B | 512 MB + 40 GB HDD |  |
| 2 | MP 4000/MP 5000 | 768 MB + 40 GB HDD (standard) |  |
| 3 | Protokoły sieciowe | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |  |
| 4 | Obsługiwane środowiska | Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10;HP-UX 10.x/11.x/11iv2SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 ;RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise;IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3;Macintosh 8.6 - 9.2x;Macintosh OS X v10.1lub późniejsze (native mode);SAP® R/3® (3.x lub późniejsze);NDPS Gateway Netware 5.1(SP8 lub późniejsze)/6.0(SP5 lub późniejsze)/6.5(SP3 lub późniejsze);IBM® iSeries / AS/400 usingOS/400 Host Print Transform |  |
| **III.** | **SKANER** |  |  |
|  | **Prędkość skanowania** |  |  |
| 1 | MP 4000B/MP 5000B | Czarno-białe: Maksimum 61 oryginałów na minutę (MH, A4/LEF) |  |
| 2 | MP 4000/MP 5000 | Kolor: Maksimum 31 oryginałów na minutę (MH, A4/LEF) |  |
| 3 | Rozdzielczość | Maksimum 600 dpi (TWAIN: 1,200 dpi) |  |
| 4 | Rozmiary oryginałów | A5 - A3 |  |
| 5 | Dołączone sterowniki | Sieciowy TWAIN |  |
| 6 | Skanuj do e-mail | SMTP, TCP/IP |  |
| 7 | Adresy dostarczenia | Maksimum 500 na zadanie (zachowane: maksimum 2000 |  |
| 8 | Książka adresowa | Poprzez LDAP lub lokalnie na HDD |  |
| 9 | Skanuj do folderu | SMB, FTP, NCP protokół (z ochroną logowania) |  |
| 10 | Adresy dostarczenia | Maksimum 50 folderów na zadanie |  |
| 11 | OPROGRAMOWANIE | SmartDeviceMonitor™; \* Web SmartDeviceMonitor™2; \* Web Image Monitor;\* DeskTopBinder™ Lite |  |
| **IV** | **DRUKARKA RPCS** |  |  |
|  | **Prędkość druku** |  |  |
| 1 | MP 4000/MP 4000B | 40 stron na minutę |  |
| 2 | MP 5000/MP 5000B | 50 stron na minutę |  |
|  | **Języki drukarki** |  |  |
| 1 | Standard | RPCS™ |  |
| 2 | Opcja | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ |  |
| 3 | Rozdzielczość | Maksimum 600 x 600 dpi |  |
|  | **FAKS (opcja)** |  |  |
| 1 | Sieć | PSTN, PBX |  |
| 2 | Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3ITU-T (T.37) Internet FaxITU-T (T.38) IP Fax |  |
| 3 | Prędkość modemu | Maksimum 33,6 Kbps |  |
|  | **Rozdzielczość** |  |  |
| 1 | Standard/szczegóły | 200 x 100/200 dpi |  |
| 2 | Maksimum | 400 x 400 dpi (opcja) |  |
| 3 | Metody kompresji | MH, MR, MMR, JBIG |  |
| 4 | Prędkość skanowania | 56 str/min (200 x 100 dpi, A4/SEF) |  |
|  | **Pamięć** |  |  |
| 1 | Standard/maksimum:  | 12/44 MB |  |
| 2 | Podtrzymywanie pamięci | TAK |  |
|  | **FUNKCJE DODATKOWE** | Oprogramowanie sieciowe do zarządzania użytkownikami i funkcjami urządzenia zużycie papieru dla użytkownika, grupy użytkowników wykazujący koszty wydruków/kopii automatycznie i ręcznie, w dowolnym zakresie czasowym |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |  *(pieczęć i podpis)* |