

Oznaczenie sprawy: 13/ZP/2018 Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 6 – parametry techniczne.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Zestaw do szybkich przetoczeń, zestaw do ciśnieniowego podawania płynów** | **Wypełnia Wykonawca** |
| 1 | Producent – nazwa i kraj |  |
| 2 | Nazwa i typ/model |  |
| 3 | Rok produkcji ( nie wcześniej niż 2018 r.) |  |

Opis przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Parametry wymagane** | **Parametry** | **Wypełnia Wykonawca****TAK/ NIE/** **opis parametru** |
|  | Mankiet wykonany z półprzezroczystego tworzywa sztucznego nie zawierającego latexu, łatwy do czyszczenia. | Bez oceny |  |
|  | Posiadający możliwość zawieszania na stojaku jezdnym. | Bez oceny |  |
|  | Posiadający wewnątrz mankietu wieszak na worek z płynem. | Bez oceny |  |
|  | Wyposażony w manometr wyskalowany w mmHg, z kodowanym kolorem prawidlowym oraz zbyt wysokim zakresem ciśnienia; manometr umieszczony pod mankietem, wskazania ciśnienia widoczne dookoła mankietu (360 º) skala co 100-150 mmHg. | Bez oceny |  |
|  | Wyposażony w dużą gruszkę do pompowania mankietu, zamocowaną na drenie o długości 40cm (+/-2 cm) gruszka rozłączana (łączenie typu luer lock) w celu łatwej jej wymiany, | Bez oceny |  |
|  | Przeznaczony do używania z workami o pojemności 500 ml. | Bez oceny |  |
|  | Kranik ciśnienieowy z zaznaczonym i wyczuwalnym indykatorem pozycji kierunku przepływu powietrza. | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi w cenie oferty | Bez oceny |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Bez oceny |  |