|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 2 do Zaproszenia** |  |  |
| **SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Sprzęt** | **Liczba sztuk** | |
| **1.** | **Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne**  **(kopiarka, drukarka, skaner, sieć, faks)** | **8** | |
| **Producent………………………………………………** | **Model……………………………………………………** |  | |
| **Lp.** | **Parametry** | **Wymagania/minimalne** | **Potwierdzenie lub parametry oferowane** |
|  | | | |
|  | Prędkość kopiowania | min 16 kopii./min. przy formacie A4 |  |
|  | Typ urządzenia | Laserowa |  |
|  | Format oryginału | A5 do A4 |  |
|  | Format kopii | A5 do A4 |  |
|  | Przeskalowanie | 50-200 % co 1 % |  |
|  | Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |  |
|  | Kopiowanie wielokrotne | Od 1 do 99, tryb przerwania |  |
|  | Gramatura papieru | 60 – 157 g/m² |  |
|  | Pamięć kopiarki | RAM 384 MB (dzielona) |  |
| 10 | Kasety na papier | 1 x 250 arkuszy A5/A4 , 1 x 250 arkuszy A5/A4 oraz 1 x 500 arkuszy A5/A4 |  |
| 12 | Duplex | Kaseta dwustronnego kopiowania |  |
| 13 | Czas uzyskania pierwszej strony | Poniżej 7,5 s |  |
| 14 | Wymiary ( szer. x gł.) | 48,5 x 45 cm |  |
| 15 | Waga | Poniżej 29 kg |  |
| 16 | Pobór prądu podczas pracy | Max. 900 W |  |
| 17 | Menu | W języku polskim |  |
| 18 | Kody użytkownika | Ograniczenie dostępu do urządzenia kodem cyfrowym, administracja kodami poprzez sieć |  |
| 19 | Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów o pojemności 50 dokumentów A5 - A4 | Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów o pojemności 50 dokumentów A5 - A4 |  |
| 20 | Moduł drukarki sieciowej | Moduł skanera sieciowego umożliwiający skanowanie dwustronne do użytkowników poczty, skanowanie do pojedynczego odbiorcy lub do grupy odbiorców (max 100 adresów dla pojedynczej operacji) wybieranych z listy z panela sterowania |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |

*(pieczęć i podpis)*