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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) na potrzeby postepowania w formule „zaprojektuj i wybuduj” Modernizacja pomieszczeń dystrybucji posiłków, korytarza oraz pomieszczeń pomocniczych.
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotowy program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
2. Wykonana dokumentacja (PFU) ma być kompletna i spełniać wymogi opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu realizowanym w formule „zaprojektuj 
i wybuduj", zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności z uwzględnieniem art. 99 -102 ustawy Pzp. 
3. Celem opracowania dokumentacji jest w szczególności: 
1) określenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych; 
2) wykorzystanie PFU do opisu przedmiotu zamówienia w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

4. PFU nie może określać w swojej treści technologii robót, nazw własnych materiałów i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.
5. Przebudowę pomieszczeń i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco 
z Zamawiającym danych do projektowania, w tym uzgodnień branżowych oraz przedstawienia do zaopiniowania Zamawiającemu wszelkich proponowanych założeń.
7. Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających 
z realizacji zamówienia na każdym jej etapie oraz czynnie uczestniczyć 
w spotkaniach z nimi związanych i rozwiązywaniu trudności.
8.  Jeśli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian 
w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.
9. Po stronie Wykonawcy leży organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki, protokołu) okresowych spotkań (w/g potrzeb), Wykonawcy z Zamawiającym w celu przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia rozwiązań wariantowych wymagających wyboru, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. Materiały graficzne ze spotkań zostają u Zamawiającego.
10. Przebudowę i urządzenia należy proponować zgodnie z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
11. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na opis  urządzeń i materiałów. 
12. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania żadnego z opisów poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie będzie istniała możliwość ww. opisów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu będą towarzyszyć wyrazy lub równoważny. Wykonawca, opisując urządzenia i materiały za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych, jest zobowiązany wskazać rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji, bądź uzasadnić na piśmie niemożność wskazania rozwiązań równoważnych.
II. Pomieszczenia dystrybucji posiłków, wymagania zamawiającego
1) Opis pomieszczeń:

a) Przestrzeń pod działalność dystrybucji posiłków znajduje się w piwnicy budynku głównego bezpośrednio przy głównym ciągu komunikacyjnym. Pomieszczenia są aktualnie używane jako pomieszczenia magazynowe i usługowe (myjnia wózków, szatnia adm). Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia zajmują ok. 93 m2 w części technologicznej i przeznaczonej na pomieszczenia socjalne. Wysokość pomieszczeń to ok 2,3 m, wymagają remontu i wprowadzenia układu technologicznego zgodnie 
z potrzebami najemcy i w zgodzie z przepisami budowlanymi, ppoż i sanepid. W celu umożliwienia działania pomieszczeń dla cateringu należy zmodernizować pomieszczenia obecnie kolidujące z funkcją cateringu, tj. pomieszczenie mycia wózków i pomieszczenie post morte.
b) korytarz w sąsiedztwie wynajmowanych pomieszczeń (ok 40 m2), w którym należy przewidzieć pogłębienie z wykonaniem ramp i nowych warstw posadzkowych oraz wyrównanie, malowanie i wyposażenie w odbojnice ścian
c) remont i przebudowę pomieszczenia przeznaczonego pod myjnię wózków (18 m2) wraz z montażem drzwi, wymianą instalacji elektrycznej, rozbudową instalacji wodnej 
i kanalizacyjnej oraz montażem oprzyrządowania i wyposażenia stałego. 
d) remont i przebudowę pomieszczenia przeznaczonego pod pomieszczenie post morte (12m2) wraz z montażem drzwi, wymianą instalacji elektrycznej, rozbudową instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz montażem jednostki chłodzącej oraz oprzyrządowania 
i wyposażenia stałego.
e) remont  pomieszczenia magazynowego (11m2) wraz z montażem drzwi, wymianą instalacji elektrycznej.

2) Szacowany zakres prac do objęcia w programie funkcjonalno-użytkowym:

a) Prace projektowe i przygotowawcze:

· Wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń,
· Sporządzenie oceny konstrukcyjnej wraz z wykonaniem ewentualnych odkrywek,
· wykonanie projektu architektonicznego i technologii (zarówno dla funkcji cateringu jak i dla myjni wózków i pomieszczenia post morte),
· - wykonanie projektów wykonawczych instalacji wod-kan, elektrycznej, niskoprądowej, wentylacji mechanicznej. Dla projektów należy uzyskać odpowiednie uzgodnienia (sanepid, ppoż). Projekty na każdym etapie będą uzgadniane 
z zamawiającym.

b) Prace budowlane i instalacyjne:

· - prace budowlane – wyburzenie ścian działowych, skucie posadzek, pogłębienie piwnic (też na odcinku korytarza i pom. magazynowego), utworzenie ramp, skucie i wyrównanie okładzin ścian, odtworzenie okien z uszczelnieniami doświetli, montaż nowych ścian działowych, wyrównanie posadzek, prace wykończeniowe (malarskie, okładzinowe, posadzkarskie).
· - prace instalacyjne – wymiana grzejników z zaworami, wykonanie instalacji kanalizacji, wody, ciepłej wody, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy zastosowaniu centrali umiejscowionej w obrębie wynajmowanych pomieszczeń, elektrycznej – wymiana rozdzielni piętrowej w skrzydle B poziom -1 z wymianą WLZ uwzględniającą zarówno zapotrzebowanie pomieszczeń cateringu jak i istniejące obwody tej części budynku oświetlenia i gniazd, korekta oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz SSP. Próby i pomiary.
· - wyposażenie meblowe i technologiczne  pomieszczeń przeznaczonych pod funkcje pomocnicze objętych remontem (mycie wózków, magazyn, post morte).

3) Lokalizacja pomieszczeń:
Dla przewidzianych funkcji zamawiający przeznaczył konkretne obszary w piwnicy budynku głównego, wskazano je w załącznikach graficznych od A1 do A4.
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